Power Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 오디오 신호를 받아 스피커가 동작할 수 있도록 증폭하는 파워 앰프로써 자체 보호회로가 내장되어 있어 앰프를 보호할 수 있어야 하며, 앰프의 안정적인 동작을 위한 속도 가변 쿨링팬이 장착되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류	: SR 앰프

- 형태	: 랙타입

- 입력단자                            : XLR Combo

- 정격 출력                           : 800W(8Ω) / 1,100W(4Ω), 2CH

- 신호대잡음비                        : 104dB

- 입력 임피던스                       : 30kΩ

- 전고조파의율                        : 0.06%

- 사용 전압                           : AC 220V / 60Hz

- 주파수 응답                         : 20Hz ~ 20kHz

- 입력 감도                           : 4dBu

- 소비전력                            : 1,034W

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 88 x 440 mm

- 무게	: 15kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.