CD Player & Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 자동 메모리기능으로 이전 동작 상태를 기억할 수 있어야 하며, RANDOM 및 REPEAT 재생 기능을 제공하고 전자식 디지털 튜너 기능을 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 사용 전원                           : DC24V / 500mA

- 수신 주파수                         : FM (22.5% MOD) 87.5 – 108MHz

: AM (30% MOD) 522 – 1,620kHz

- 출력 단자 형식                      : RCA L/R, XLR MONO

- 주파수 특성                         : 20 ~ 20kHz (±3dB)

- 고조파 의율                         : 0.3% 이하

- 신호대 잡음비                       : 70dB

- 재생 형태                           : CD-DA/CD-R/CD-RW, USB, TUNER

- CD 체인저                          : 무

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 3.6kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.