Gooseneck Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 단일지향 특성을 지닌 콘덴서 구즈넥 마이크로폰으로 안정적이면서 밝고 명료하게 재생하며, LED 동작 표시로 작동을 확인할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                 : 콘덴서 마이크

- 지향성                               : 단일지향성

- 커넥터 형태                          : 3-pin XLR-Male

- 주파수 반응                          : 80Hz ~ 17.5kHz

- 감도                                 : -35dB

- 임피던스                             : 150Ω

- 스위치                               : 유

- 옵션/기타                            : LED 동작표시

- 규격 (W x H x D)                    : 95 x 40 x 140 mm

- 무게                                 : 1.09kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.