Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 천정에 취부하는 원형 구조의 실링 스피커로써 천정 타공 후 커버와 천정 간의 착탈이 용이하고, 손쉽게 설치가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용스피커

- 형태                                : Ceiling형

- 정격 출력                           : 10W

- 전압                                : 100V

- 임피던스                            : 1㏀ / 2㏀

- 감도                                : 97dB

- 주파수 범위                         : 310㎐ ~ 18㎑

- 규격 (H x Ø)                        : 110 x 230mm

- 무게                                : 0.8kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.