Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커로써 1/4"phone과 XLR 밸런스 라인 입력, RCA 입력 잭 등 다양한 입력 수용이 가능하며 HF 음량을 4단으로 1dB씩 선택 조정 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 액티브 모니터 스피커

- 형태                                : 2-Way

- 정격 입력                           : 50W

- 사용 전원                           : AC 220V

- 임피던스                            : 4Ω

- 음압                                : 97dB

- 주파수 특성                         : 50Hz ~ 20kHz

- Input                               : 1 XLR, 1 1/4” Phone, 1 RCA

- 드라이버                            : LF 5” Aramid glass fiber

: HF 1” Soft Dome Driver

- 규격 (W x H x D)                   : 185 x 280 x 225 mm

- 무게                                : 8kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.