Digital Signal Processor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써 디지털 및 아날로그 신호 변환 컨버터를 내장하여야 하며 USB, UART 케이블을 통하여 PC전용 GUI프로그램과 연결하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 형태                                : 랙타입

- 사용 전압                           : AC220V / 60Hz

- 입력 / 출력 임피던스                : 10kΩ / 600Ω

- 입력 / 출력 단자                    : 4 XLR IN / 4 XLR OUT

- 주파수 범위                         : 20Hz ~ 22kHz (+/- 1dB)

- 입력감도                            : +4dBu

- 전고조파의율                        : 0.00%

- 신호대잡음비                        : -82dB

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 405 mm

- 무게                                : 4.4kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.