Emergency Switcher

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 채널확장이 편리하여 별도의 배선 작업이 불필요하며 비상방송구역을 ON/OFF 할 수 있어야 하며, 표시 램프가 있어 확인이 용이해야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널수                          : 16 CH

- 데이터 수신 방식 (감지회선)          : P형 (16회선) / R형 (50회선)

- 통신방식 /속도                      : RS-232 / 9,600bps

- 수신반통신                          : RS-485 / 960bps

- 정격전압                            : DC 24V / 100mA

- 표시장치                            : LED

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 3.4kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.