Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 16입력, 16출력의 DIGITAL AUDIO MIXER로 고성능의 DSP를 내장하여 고음질의 음원 청취가 가능하여야 한다. 고급 제품에서 볼 수 있는 Graphic EQ 기능이 내장되어 있어야한다.

2) 기기특성

- 입력채널수                          : 16ch

- 입력채널종류                        : Mic, Line

- 출력채널수                          : 16ch

- 종류                                : 디지털오디오믹서

- 형태                                : 랙타입

- 신호대잡음비                        : -84dB

- 전고조파의율                        : 0.1%

- 주파수응답                          : 20~20,000Hz

- 콘덴서마이크(팬텀)전원               : DC48V

- 소비전력                            : 25W

- 제어사양                            : RS-232 / 115,000bps

- 사용전원                            : DC24V / 1A

- 규격(W x H x D)                    : 482 x 44 x 350mm

- 무게                                : 4.3kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.