Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방송 시스템에 필요한 전원을 공급하는 장비로서 SMPS 전원회로 내장에 의해 우수한 전력효율을 내야하며 ,ON상태에서 AC전원은 순차로 전원을 공급하여 출력 과부하를 예방하여야 한다. 또한 배터리 충전회로를 통하여 항시 충전상태를 유지하여 비상시 배터리 전원을 신속히 사용할 수 있어야 하며, 접점 및 데이터 통신으로 메인 전원을 ON/OFF할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : AC/DC 전원공급

- 입력전압                            : AC220V / 50~60Hz, DC24V

- 직류 전원 출력                      : AC/DC / 20A

- 채널수                              : 10

- 권선형식                            : SMPS

- 출력주파수                          : 60Hz

- 시스템통신                          : RS-232 IN / OUT

- 교류 전원 출력 용량                 : SWITCHED : GROUP 1 (1kW x 4 OUT)
SWITCHED : GROUP 2 (1kW x 4 OUT)
UNSWITCHED : (1kW x 2 OUT)

- 과부하보호기능유무                  : 유

- 표시방식                            : LED

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 135 x 350

- 무게                                : 5.6kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.