Emergency Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 화재 발생 데이터 수신 시 자동으로 비상방송을 송출할 수 있어야하며 예약방송, 리모트앰프, 안내방송 채널을 제어할 수 있는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 입력/출력 채널                      : 5CH / 1CH

- 접점출력                            : 5CH (EM, TIMER, RM1, RM2, BGM)

- 접점입력                            : 4CH (EM, TIMER, RM1, RM2)

- 비상사이렌 주파수                   : 800Hz (파상)

- 정격전압                            : DC 24V / 200mA

- 통신방식                            : RS-232 / 9,600bps

- SD카드 용량                        : 4GB 내장

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 88 x 350 mm

- 무게                                : 4.5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.