Program Exchanger

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 매트릭스 기기와 연결하여 REMOTE, TIMER, 비상방송 등이 입력될 때 자동으로 신호를 전환시켜 주어야 한다. 입력된 신호의 우선순위를 정해 놓아 순위가 낮은 신호를 차단하고 우선순위가 빠른 신호만을 출력할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 스피커 선택회선 수                  : 4

- 제어회선 수                         : 4 회로

- 사용 전원                           : DC 24V / 0.2A 이하

- 표시장치                            : 스위치

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.