Relay Group

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 릴레이에 의한 스피커 선로의 제어장치로써 16채널의 회로를 제어할 수 있어야하며 스피커 선로에 간단하게 연결하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 릴레이유닛

- 용도                                : 스피커 선로제어, 릴레이 접점제어

- 입력 / 출력 회로 수                 : 16회선

- 통신 방식 / 속도                    : RS-232 / 9,600bps

- 사용 전원                           : DC 24V / 400mA

- 커넥터 종류                         : 3선식 터미널

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 4.2kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.