Speaker Selector

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 매트릭스 또는 디지털 PA 컨트롤러를 통하여 릴레이 그룹을 간접적으로 컨트롤할 수 있어야 한다. 채널의 제어는 개별 및 전체 스위치가 있어 회선을 동작 시킬 수 있어야 하고, 채널확장이 편리하여 별도의 배선작업이 불필요해야 한다.

2) 기기특성

- 제어 회선                           : 16CH

- 전원규격                            : DC 24V / 200mA

- 통신방식                            : RS-232 / 9,600bps

- 표시장치                            : LED

- 특수기능                            : 전체, 그룹별, 개별 제어

- 옵션 / 기타                         : 랙타입

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 3.1kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.