Remote Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 PTA-B시리즈 전용 리모트 앰프로써 방송 전, 후 차임으로 방송 예고 및 종료를 할 수 있어야 하고 마이크, 차임의 개별 볼륨 조절할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 스피커제어회선수                    : 6

- 사용전원                            : DC24V / 1A

- 입력레벨                            : MIC: -20dBv(600Ω  Balance

/ AUX: -10dBv(10kΩ Balance (L/R))

- 정격출력                            : -3dBv / 600Ω Balance

- 주파수특성                          : MIC : 120Hz ~ 12kHz / AUX : 80Hz ~ 20kHz

- 신호대잡음비                        : MIC: 65dB 이상 / AUX: 80dB 이상

- 왜곡률                              : MIC : 0.2% 이하 / AUX : 0.05% 이하

- 규격(W x H x D)                    : 211 x 68 x 201 mm

- 무게                                : 1.16kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.