Remote Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 리모트 앰프와 연동하여 사용하는 장비로써 4대의 리모트 앰프를 수용하여야 한다.

2) 기기특성

- 사용 전원                           : DC 24V / 200mA

- 입력 / 출력 레벨                    : 0dBm/600Ω Balanced

- 주파수 특성                         : 100Hz – 15kHz

- 전고조파의율                        : 0.5%

- 채널                                : 4CH

- 통신방식                            : RS-232 / 9,600bps

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 3.5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.