Line Checker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 추가 설정 없이 연결과 동시에 바로 선로 검사가 가능하고 스피커 선로의 상태 감지, 채널별 독립적 실시간 감시와 이상 발생 시 접점 출력 가능하며 기존 설치된 장비와 호환이 가능 (타사 장비에도 적용 가능)해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 / 출력 회로 수                 : EM 16회로 / 일반 16회로

- 사용 전원                           : DC 24V / 500mA

- 표시장치                            : LED

- 사용 선로 방식                      : 2선식 / 3선식 동시 적용 가능

- 이상 검출 방식                      : 앰프 송출 신호 및 특정 신호 동시 감지

- 옵션 / 기타                         : 랙타입, Line Checker 기능 포함

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 44 x 350 mm

- 무게                                : 4.8kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.