Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8채널까지 방송기기를 연결할 수 있는 순차전원공급장치로써 전원 공급시 1채널부터 8채널순으로 일정 시간 간격을 두고 전원을 공급할 수 있어야 하며, 전원 차단시에는 역순으로 차단하여 전원의 과부하 현상이나 충돌을 줄일 수 있어야 한다. 또한 전면 패널에는 전압상태를 표시하여 별도의 전압 Tester 없이도 전원공급 상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 BY-PASS기능이 포함되어 순차전원공급 기능이 필요 없을 때에는 직접 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 순차전원공급

- 채널 수                             : 8CH or 7CH + 고정 1CH

- 입력 전압                           : AC 220V / 60Hz

- 출력 전압                           : AC 220V, DC 24V

- 출력 전류                           : 50A

- 연속작용 사이의 시간 간격           : 0.5초, 1초, 2초, 4초 링크 가능

- 표시방식                            : LED

- 과부하 보호 기능 유무               : 유

- 옵션 / 기타                         : 접점입력

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 88 x 300 mm

- 무게                                : 7.5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.