Radial Ceiling Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방사형 실링 스피커로써 하이-로우 임피던스 선택이 가능하며, 개별 4각 방사 드라이버를 통해 균일한 청음 특성을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용 스피커

- 형태                                : Ceiling형,

- 정격출력                            : 20W

- 음압                                : 94dB

- 주파수 범위                         : 250Hz ~ 8kHz

- 임피던스                            : 8Ω / 1kΩ / 2kΩ

- 색상                                : Black

- 규격(W x H x D)                    : 346 x 124 x 346mm

- 무게                                : 2.3kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.