Radial Ceiling Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방사형 실링 스피커로써 개별 4각 방사 드라이버를 통해 균일한 청음 특성을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용 스피커

- 형태                                : Ceiling 형,

- 정격 출력                           : 120W

- 음압                                : 92dB

- 주파수범위                          : 150Hz ~ 12kHz

- 임피던스                            : 4Ω

- 색상                                : White

- 규격(W x H x D)                    : 346 x 124 x 346mm

- 무게                                : 3.8kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.