Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12인치 패시브 스피커로써 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 혼이 회전 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위해 10㎜ I-Bolt 지점이 14개 있어야 하며, MDF 재질로써 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다. 또한 45°각도로 무대 모니터 용도로 사용가능하여야 하며, 초경량 보이스 코일 및 독자적 냉각 시스템을 적용하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류	: 패시브 스피커

- 형태	: 2 Way Full Range

- 정격 출력	: 400W

- 최대 음압 레벨	: 130dB

- 음압	: 90dB

- 임피던스	: 8Ω

- 주파수 범위	: 45Hz ~ 19kHz

- 지향각	: 90˚ x 60˚

- 규격 (W x H x D)	: 410 x 724 x 420 mm

- 무게	: 28kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.