W/L Antenna

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 적은 반사계수를 지니고 있어 고효율적이고 실내/외 설치가 용이하며, 방수를 위해 고무패드를 사용하여 빗물 침투를 방지할 수 있어야 한다. 내구성이 강한 부품들을 사용하여 제품 고장이 적으며, 수명이 길어 유지보수에 최적화되어 있어야 한다. 또한 별도의 전원공급장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 9V전원을 공급받아 작동할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 대역                          : 925 ~ 937.5 MHz

- 옵션 / 기타                          : 안테나

- 규격 (W x H x D)                    :  104 x 139 x 129 mm

- 무게                                 : 0.3kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.