1. 기 기 내 역

KS2020-148

품     명	규   격	수량	단위

구내방송장치	KS2020-148	1	식

- Controller	Digital	1	EA

- Software	Npware	1	EA

- HD Modulator	1080p	1	EA

- RF Combiner	8CH	1	EA

- BLU RAY Player	HD	1	EA

- Rack 선반	2U	1	EA

- LED TV Monitor	24″	1	EA

- Camcorder	HD	1	EA

- Camera Tripod	Tripod	1	EA

- Camera Jack Panel	HDMI	1	EA

- Console Desk	1BAY	1	EA

2. 기 기 사 양 서

Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 23채널의 오디오 입력과 12채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 4채널과 출력 4채널을 지원하고 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(4),

System Link(1) 총 23채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(4) 총 12채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

GUI Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 소프트웨어로써 PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체 시스템을 하나로 통합한 중앙 제어 방식으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있고, 비상 시 자동 비상방송을 할 수 있는 시스템이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하며, 다원화 방송 기능, 자동 화재 방송 내용 기록, 리모트방송 및 예약방송 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제                            : Windows10

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

HD Modulator

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\BHD-6700.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

RF Combiner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다수의 TV MODULATOR의 RF 신호를 결합하여 하나의 단자로 출력하는 RF신호 결합기이어야 한다. 광대역의 주파수 특성을 가지고 있어야하며, 삽입 손실 및 입력 채널간의 간섭이 적어 고품질의 화질을 제공하는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 8CH

- 사용 주파수                         : 5㎒ ~ 1㎓

- 삽입 손실                           : 16㏈ 이하

- 단자 간 결합 손실                   : 20㏈ 이하

- 임피던스                            : 75Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

BLU RAY Player

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ LG, UBK-90 '파일을 찾을 수 없습니다.

Rack 선반

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛에 방송장비를 탑재하기 위한 선반 형태의 판넬이어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 스틸
- 사이즈                              : 2U

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 88 x 350㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

LED TV Monitor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ DW-24F4BMR'파일을 찾을 수 없습니다.

Camcorder

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\HXR-NX80.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Camera Tripod

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\VCT-VPR1.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Camera Jack Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\KHJP-1.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Console Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA 표준 규격의 음향 및 영상기기 장착용 CONSOLE RACK CABINT이며, 상하 크기와 좌우의 크기는 표준규격에 준하여 제작해야 한다. 또한 전면문[FRONT DOOR]은 잠금장치가 부착되어 있어야 하고 뒷문[REAR DOOR]은 작업시 장착, 탈착이 편리하도록 SLIDE LATCH를 부착한 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 도어 형태                           : STEEL

- 시건 장치 유무                      : 무

- WIDTH                              : 19“

- MATERIAL                           : STEEL + MDF 목재

- 캐비닛 구조(단)                      : 2단

- 캐비닛 구조                         : 상단(8H), 하단(10H)

- 외형규격(W x H x D)                : 567 x 1137 x 1100 ㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.