1. 기 기 내 역

KS2020-150

품     명	규   격	수량	단위

구내방송장치	KS2020-150	1	식

- Controller	Digital	1	EA

- Software	Npware	1	EA

- HD Matrix Switcher	6IN-6OUT	1	EA

- HD Modulator	1080p	2	EA

- RF Combiner	8CH	1	EA

- HD Demodulator	1CH/SD	1	EA

- BLU RAY Player	HD	1	EA

- Rack 선반	2U	1	EA

- LED TV Monitor	24″	2	EA

- LED TV Monitor	32″	1	EA

- Monitor Bracket	Custom	1	EA

- Camcorder	HD	2	EA

- Camera Tripod	Tripod	2	EA

- Camera Jack Panel	HDMI	2	EA

- Blue Screen	150″	1	EA

- LED Studio Light	30W	2	EA

- LED Studio Light	60W	2	EA

- On Air Lamp	10W	2	EA

- Light Control	ON/OFF	1	EA

- Console Desk	1BAY	2	EA

2. 기 기 사 양 서

KS2020-150

Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 23채널의 오디오 입력과 12채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 4채널과 출력 4채널을 지원하고 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(4),

System Link(1) 총 23채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(4) 총 12채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

GUI Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 소프트웨어로써 PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체 시스템을 하나로 통합한 중앙 제어 방식으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있고, 비상 시 자동 비상방송을 할 수 있는 시스템이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하며, 다원화 방송 기능, 자동 화재 방송 내용 기록, 리모트방송 및 예약방송 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제                            : Windows10

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

HD Matrix Switcher

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\BRS-HD808JME.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

HD Modulator

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.
ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\BHD-6700.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

RF Combiner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다수의 TV MODULATOR의 RF 신호를 결합하여 하나의 단자로 출력하는 RF신호 결합기이어야 한다. 광대역의 주파수 특성을 가지고 있어야하며, 삽입 손실 및 입력 채널간의 간섭이 적어 고품질의 화질을 제공하는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 8CH

- 사용 주파수                         : 5㎒ ~ 1㎓

- 삽입 손실                           : 16㏈ 이하

- 단자 간 결합 손실                   : 20㏈ 이하

- 임피던스                            : 75Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

HD Demodulator

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 사운드 디모듈레이터로써 HD/SD 신호를 안정적인 지상파(8-VBS)로 변환할 수 있어야하며, SD급 TV 및 PC용 모니터에 연결하여 사용할 수 있어야 한다. 다양한 영상 포맷의 영상 출력을 지원할 수 있어야 하며, D-SUB(RGB), 컴포넌트, 컴포지트 방식을 지원할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 85㎜

- 무게                                : 1.2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

BLU RAY Player

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ LG, UBK-90 '파일을 찾을 수 없습니다.

Rack 선반

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛에 방송장비를 탑재하기 위한 선반 형태의 판넬이어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 스틸
- 사이즈                              : 2U

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 88 x 350㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

LED TV Monitor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ DW-24F4BMR'파일을 찾을 수 없습니다.

LED TV Monitor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ DK3201HB'파일을 찾을 수 없습니다.

Monitor Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\'파일을 찾을 수 없습니다.

Camcorder

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\HXR-NX80.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Camera Tripod

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\VCT-VPR1.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Camera Jack Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\KHJP-1.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

전동 Screen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 영사용 전동 스크린으로써 매립 설치가 가능하며, 전기적으로 상하구동이 가능한 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 스크린 크기(W x H)                  : 3,000 x 2,400㎜

- 설치형태                            : 매립형

- 작동방식                            : 전동식

- 스크린 재질                         : 프라임B매트

- 프레임 재질                         : 알루미늄

- 영사방향                            : 전면

- 각도조절 기능 유무                  : 무

- 상하조정 기능 유무                  : 유

- 특성                                : 150W모터, 무선송수신기, 특수 영사용스크린

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

LED Studio Light

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ RB GEO-30 '파일을 찾을 수 없습니다.

LED Studio Light

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\ RB GEO-60 '파일을 찾을 수 없습니다.

On Air Lamp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\'파일을 찾을 수 없습니다.

Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8채널까지 방송기기를 연결할 수 있는 순차전원공급장치로써 전원 공급시 1채널부터 8채널순으로 일정 시간 간격을 두고 전원을 공급할 수 있어야 하며, 전원 차단시에는 역순으로 차단하여 전원의 과부하 현상이나 충돌을 줄일 수 있어야 한다. 또한 전면 패널에는 전압상태를 표시하여 별도의 전압 Tester 없이도 전원공급 상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 BY-PASS기능이 포함되어 순차전원공급 기능이 필요 없을 때에는 직접 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- AC Voltage Meter                   : Line Input /Output,

AC Voltage Meter 내장

- 채널 수                             : 8CH 또는 7CH + 고정 1CH

- 채널 당 적정 부하 한계              : 220V / 10A, 2200W / Channel

- 채널 당 최대 부하 한계              : 220V / 15A, 3300W / Channel

- 전체 채널 합계 부하 한계            : 220V / 50A

- 연속작용 사이의 시간 간격           : 0.5초, 1초, 2초, 4초

- 링크                                : 가능

- 링크시 사용하는 케이블              : DIN 6P Cable

- Control                             : Sequency On / Lamp, By-Pass,

7~8CH Sequency selector

- 지시등                              : Power, Channel On, Bypass, Direct Out

- 램프전압                            : AC12V / 400㎃

- 출력단자                            : 3단자 전원 터미널 블록

- Remote Signal Connector            : DIN 6P JACK

- Remote SW, LED                    : RCA JACK

- DC 출력전압                        : DC24V / 5A

- 사용전원                            : 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 300㎜

- 무게                                : 7.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Console Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA 표준 규격의 음향 및 영상기기 장착용 CONSOLE RACK CABINT이며, 상하 크기와 좌우의 크기는 표준규격에 준하여 제작해야 한다. 또한 전면문[FRONT DOOR]은 잠금장치가 부착되어 있어야 하고 뒷문[REAR DOOR]은 작업시 장착, 탈착이 편리하도록 SLIDE LATCH를 부착한 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 도어 형태                           : STEEL

- 시건 장치 유무                      : 무

- WIDTH                              : 19“

- MATERIAL                           : STEEL + MDF 목재

- 캐비닛 구조(단)                      : 2단

- 캐비닛 구조                         : 상단(8H), 하단(10H)

- 외형규격(W x H x D)                : 567 x 1137 x 1100 ㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.