1.  기 기 내 역

KS2020-21
품     명	규   격	수량	단위

구내방송장치	KS2020-21	1	식

- Controller	Digital	1	EA

- Software	Npware	1	EA

- Video Mixer	6CH	1	EA

- HD Matrix Switcher	6IN-6OUT	1	EA

- HD Modulator	1080p	2	EA

- RF Combiner	8CH	1	EA

- LED Monitor	24″	1	EA

- Camcorder	HD	1	EA

- Camera Tripod	Tripod	1	EA

- Camera Jack Panel	HDMI	1	EA

- On Air Lamp	10W	2	EA

- Power Distributor	AC220V/60Hz	1	EA

2  기 기 사 양 서

Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 23채널의 오디오 입력과 12채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 4채널과 출력 4채널을 지원하고 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(4),

System Link(1) 총 23채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(4) 총 12채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

GUI Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 소프트웨어로써 PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체 시스템을 하나로 통합한 중앙 제어 방식으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있고, 비상 시 자동 비상방송을 할 수 있는 시스템이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하며, 다원화 방송 기능, 자동 화재 방송 내용 기록, 리모트방송 및 예약방송 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제                            : Windows10

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Video Mixer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 비디오 믹서로써 HD-SDI 2채널과 HDMI 4채널의 고화질 FULL HD 디지털 신호를 입력받아 시각적 효과를 이용하여 원하는 영상을 선택하거나 합성하여 출력할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- VIDEO INPUT(CH1, 2)                : HD-SDI(1080p, 1080i, 720p / 59.94㎐,

60㎐ / 30fps, 60fps), 75Ω, BNC

- VIDEO INPUT(CH3, 4, 5, 6)           : HDMI(1080p, 1080i, 720p / 59.94㎐,

60㎐ / 30fps, 60fps), TMDS, Type A(19pin)

- VIDEO OUTPUT CH1                 : HDMI(1920x1080i / 59.94㎐),

TMDS, Type A(19pin)

- VIDEO OUTPUT CH2                 : HD-SDI(1920x1080i / 59.94㎐), 75Ω, BNC

- MONITOR OUTPUT                  : HDMI(1920x1080i / 59.94㎐),

TMDS, Type A(19pin)

- VIDEO EFFECT 기능                  : DSK, PIP, Chroma Key, 영상전환, Mix, Wipe

- AUDIO IN L/R                       : 1채널

- AUDIO OUT L/R                     : 1채널

- 음량 조정                           : 마스터 음량 조정

- 주파수 특성                         : 40㎐ ~ 20㎑

- S/N                                 : 60㏈ 이상

- 왜율                                : 1% 이하

- 사용전원                            : DC 12V, 3A, DC Jack

- 외형규격(W x H x D)                : 440 x 80 x 220㎜

- 무게                                : 4.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

HD Matrix Switcher

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

HD Modulator

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

RF Combiner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다수의 TV MODULATOR의 RF 신호를 결합하여 하나의 단자로 출력하는 RF신호 결합기이어야 한다. 광대역의 주파수 특성을 가지고 있어야하며, 삽입 손실 및 입력 채널간의 간섭이 적어 고품질의 화질을 제공하는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 8CH

- 사용 주파수                         : 5㎒ ~ 1㎓

- 삽입 손실                           : 16㏈ 이하

- 단자 간 결합 손실                   : 20㏈ 이하

- 임피던스                            : 75Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

LED Combiner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

Camcoder

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

Camera Tripod

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

Camera Jack Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

On Air Lamp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다

Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방송 시스템에 필요한 전원을 공급하는 장비로서 AC전원이 차단된 비상상황시 연결된 배터리를 통하여 비상방송에 필요한 DC전원을 공급하고, 전원 OFF상태에서 AC전원과 DC전원 출력을 가지고 있으며, ON상태에서 AC전원은 GROUP 1, 2로 나뉘어 순차로 전원을 공급하여 순간적인 전류 부족을 예방하여야 한다. 또한 배터리 충전회로를 통하여 항시 충전상태를 유지하여 비상시 배터리 전원을 신속히 사용할 수 있어야 하며, 접점 및 데이터 통신으로 메인 전원을 ON/OFF할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 교류전원 출력            SWITCHED : GROUP1 (1KW x 4OUT)

SWITCHED : GROUP2 (1KW x 4OUT)

UNSWITCH : 1KW x 2OUT

- 시스템 통신                         : RS-232C IN/OUT

- 직류전원 출력                       : DC24V / 15A (Peak 20A)

- 추가기능                            : Battery Charger 기능 내장

- 사용전원                            : AC220V / 60㎐, DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 135 x 350㎜

- 무게                                : 5.6㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.