1.  기 기 내 역

KS2020-49

품     명	`	규   격	수량	단위

구내방송장치	KS2020-49	1	식

- Controller	Digital	1	EA

- Power Amplifier	600W x 2CH	1	EA

- Software	Npware	1	EA

- CD Player	1CD+USB	1	EA

- Microphone	Dynamic	1	EA

- Mic Ext. Cord	L-10M	1	EA

- Mic Stand	Desk-Type	1	EA

- Mic Jack Box/Plate	2CCT	1	EA

- Wireless Receiver	900MHz/2CH	1	EA

- Wireless Hand Mic	900MHz	1	EA

- Wireless Pin Mic	900MHz	1	EA

- Speaker	600W	4	EA

2.  기 기 사 양 서

Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 23채널의 오디오 입력과 12채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 4채널과 출력 4채널을 지원하고 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(4),

System Link(1) 총 23채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(4) 총 12채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Digital Powered Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 파워앰프로써 CLASS-D가 적용되어 증폭이 쉽고 노이즈에 강해야 한다. 진공관이나 트랜지스터 방식의 앰프에 비해 크기가 작아 가볍고 효율이 90%에 이르러 발열도 매우 적어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 2CH 3pin XLR Balance

- 정격 입력                           : +4㏈u

- 정격 출력                           : 1200W / 4Ω, 2CH

- RMS Power Rating(8Ω)               : 600W x 2CH

- RMS Power Rating(4Ω)               : 1200W x 2CH

- RMS Power Rating Bridged(8Ω)       : 1200W x 1CH

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 20㎑, -1㏈

- 신호 대 잡음비(1/2 POWER, 1㎑)      : >100㏈

- Cross Modulation Distortion          : <0.5%(1/2 power, 1㎑)

- Pilot Lamp of Channel Operate       : Existence

- 소비전력                            : 1200W

- 사용전원                            : AC 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 432㎜

- 무게                                : 17㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

GUI Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 소프트웨어로써 PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체 시스템을 하나로 통합한 중앙 제어 방식으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있고, 비상 시 자동 비상방송을 할 수 있는 시스템이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하며, 다원화 방송 기능, 자동 화재 방송 내용 기록, 리모트방송 및 예약방송 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제                            : Windows10

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

CD Player

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CD플레이어로써 CD, USB, SD CARD, AUX 재생을 지원하고 MP3, WMA 포맷 재생이 가능하여야 한다. 또한 자동 메모리 기능이 있어 전원이 차단되어도 이전 동작상태 기억이 가능하며, RANDOM 및 REPEAT 재생 기능이 제공되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 30㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비                      : 70㏈ 이상

- 채널 분리도                         : 70㏈

- 출력 레벨                           : 2Vp.p / XLR, 1Vp.p / RCA

- 사용전원                            : DC 24V / 1.5A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 하이퍼 카디오이드 지향 특성을 지닌 다이나믹 마이크로폰으로 부드럽고 선명한 주파수 특성을 가져야 하며, 여러 혼음 상황에서 음성을 정확히 전달할 수 있어야 한다. 또한 사용하지 않을 경우 스위치를 이용하여 ON/OFF시킬 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입                                : Dynamic Moving Coil / Neodyum Unit

- 폴라 패턴                           : Hyper Cardioid

- 주파수 특성                         : 70㎐ ~ 17㎑

- 감도                                : -49㏈V/Pa (2.43㎷)

- 임피던스                            : 400Ω

- 외형규격 (∅ x L)                    : 52 x 181㎜

- 무게                                : 285g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Ext. Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 MIC와 MIC JACK BOX를 연결시켜 주는 연장코드로 BALANCE TYPE의 쉴드 케이블에 CANON CONNECTOR로 되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 마이크 연장 케이블

- 접속형태                            : 4 pole female cable 커넥터

- 커넥터                              : XLR(암/수)

- 케이블                              : 2 CORE SHIELD LINE

- 길이                                : 10M

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Stand

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크를 책상이나 탁자 위에 고정하기 위한 스탠드이어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 핸드 헬드 마이크용, 무전원 데스크 스탠드

- 스탠드 나사                         : 5㎜

- 높이                                : 350㎜

- 받침대 재질                         : 철재 주물

- 받침대 크기                         : 160 x 30㎜

- 무게                                : 2.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Jack Plate

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크 커넥터를 벽체에 부착하기 위한 CONNECTION PLATE이며 전면에는 마이크 전용의 XLR형 또는 1/4“ PHONE 잭 2개를 설치할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 알루미늄

- 커넥터                              : XLRF

- 채널                                : 2CH

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 129 x 10㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900㎒ 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 5~10채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이어야 한다. 다이버시티 방식을 사용하여 수신 지향성이 넓어야 하며, 기기 전면 LED로 신호의 레벨을 확인할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수신기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두 개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지해준다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- 신호 대 잡음비                      : 110㏈

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 전 고조파 의율(T.H.D)                : 0.1% 이하

- 수신 감도                           : -100㏈m

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 동작온도                            : -10~+50℃

- 사용전원                            : DC12V / 1.2A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 227㎜

- 무게                                : 2.7㎏ (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Hand Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900㎒의 신호로 변조하여 무선 송출기기로써 최대 46채널을 사용할 수 있는 핸트 타입이어야 한다. 고효율의 전류 소비 구조로 장시간 마이크 사용이 가능하여야 하며, 고성능의 내장 안테나 구조로 안테나 파손의 염려가 없어야 한다. 또한 Low 배터리 상태가 되면 LCD 창을 통해 배터리 교체시기를 확인 할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수긴기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중의 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- RF 출력                             : 10㎽

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 사용전원                            : 3V (1.5V size 알카라인 건전지 x 2EA)

- 외형규격(Ø x L)                     : 48.5 x 260㎜

- 무게                                : 290g (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Pin Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900㎒의 신호로 변조하여 무선 송출기기로써 최대 46채널을 사용할 수 있는 밸트 타입이어야 한다. 고효율의 전류 소비 구조로 장시간 마이크 사용이 가능하여야 하며, 고성능의 내장 안테나 구조로 안테나 파손의 염려가 없어야 한다. 또한 Low 배터리 상태가 되면 LCD 창을 통해 배터리 교체시기를 확인 할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수긴기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중의 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- RF 출력                             : 10㎽

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 사용전원                            : 3V (1.5V size 알카라인 건전지 x 2EA)

- 외형규격(W x H x D)                : 65 x 133 x 23.5㎜

- 무게                                : 85g (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.