1. 기 기 내 역

KS2020-99

품     명	규   격	수량	단위

구내방송장치	KS2020-99	1	식

- Controller	Digital	1	EA

- Software	Npware	1	EA

- CD Player	1CD+USB	1	EA

- Digital Processor	2IN-4OUT	3	EA

- Wireless Receiver	900MHz/2CH	4	EA

- Wireless Ant. Distributor	900MHz	1	EA

- Wireless Hand Mic	900MHz	4	EA

- Wireless Pin Mic	900MHz	4	EA

- Wireless Antenna	900MHz	2	EA

- Microphone	Dynamic	4	EA

- Mic Stand	Boom Type	2	EA

- Mic Stand	I-Type	2	EA

- Mic Ext. Cord	L-10M	4	EA

- Mic Jack Box/Plate	2CCT	3	EA

- Speaker Jack Box/Plate	2CCT	2	EA

- Speaker/Dante	600W	16	EA

- Speaker/Dante	700W	2	EA

- Speaker Grid	Speical	2	EA

- Speaker Chain Block	Speical	2	EA

- Speaker/Dante	400W	4	EA

- Speaker/Dante	250W	6	EA

- Speaker	50W	2	EA

- Speaker Jack Box/Plate	2CCT	2	EA

- Power Distributor	AC220V/8CH	1	EA

- Rack Cabinet	19″	1	EA

2. 기 기 사 양 서

KS2020-99

Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 23채널의 오디오 입력과 12채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 4채널과 출력 4채널을 지원하고 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(4),

System Link(1) 총 23채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(4) 총 12채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

GUI Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 소프트웨어로써 PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체 시스템을 하나로 통합한 중앙 제어 방식으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있고, 비상 시 자동 비상방송을 할 수 있는 시스템이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하며, 다원화 방송 기능, 자동 화재 방송 내용 기록, 리모트방송 및 예약방송 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제                            : Windows10

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

CD Player

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CD플레이어로써 CD, USB, SD CARD, AUX 재생을 지원하고 MP3, WMA 포맷 재생이 가능하여야 한다. 또한 자동 메모리 기능이 있어 전원이 차단되어도 이전 동작상태 기억이 가능하며, RANDOM 및 REPEAT 재생 기능이 제공되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 30㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비                      : 70㏈ 이상

- 채널 분리도                         : 70㏈

- 출력 레벨                           : 2Vp.p / XLR, 1Vp.p / RCA

- 사용전원                            : DC 24V / 1.5A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Digital Signal Processor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써 편리한 음질 조정을 위한 전면 LCD창과 DSP 제어 ENCODER 사용이 용이한 GUI를 갖추어야 한다. 정격 입출력 ±20㏈ 채널별 개별 입력 레벨, P.E.Q, G.E.Q, DEALY, MUTE 등의 제어 기능이 있어야하며, Dante Network BK2가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 단자                           : 2 XLR (BALANCE)

- 출력 단자                           : 4 XLR (BALANCE)

- 네트워크 단자                       : 4 x RJ45

- 최대 입력 신호 레벨                 : +18㏈u

- 정격 입력 신호 레벨                 : +4㏈u

- 출력 임피던스                       : 600Ω

- 입력 임피던스                       : 10㏀

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 22㎑(±1㏈)

- 다이나믹 레인지                     : 115㏈(A-Weighted)

- THD+N                             : 0.001%(20㎐ ~ 20㎑)

- 샘플링 레이트                       : 48㎑

- 컨트롤 프로토콜                     : USB, Ethernet

- 제어 온도 범위                      : 0°C ~ 40°C

- 사용전원                            : AC 110V ~ 240V(10W)

- 외형규격(W x H x D)                : 432 x 44 x 405㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900㎒ 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 5~10채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이어야 한다. 다이버시티 방식을 사용하여 수신 지향성이 넓어야 하며, 기기 전면 LED로 신호의 레벨을 확인할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수신기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두 개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지해준다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- 신호 대 잡음비                      : 110㏈

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 전 고조파 의율(T.H.D)                : 0.1% 이하

- 수신 감도                           : -100㏈m

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 동작온도                            : -10~+50℃

- 사용전원                            : DC12V / 1.2A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 227㎜

- 무게                                : 2.7㎏ (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Antenna Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 UHF ANTENNA DISTRIBUTION 시스템으로써 한 쌍의 신호를 분리하여 리시버로 신호를 보내줄 수 있어야 하며, RF신호를 보정하여 여러개의 출력단자로 신호를 손실 없이 보낼 수 있는 것이어야 한다. 또한 외부 안테나를 연결하여 최대 Diversity 수신기 4Set 또는 Mono 수신기 8Set까지 확장 가능하며, UHF 대역의 무선 마이크 시스템을 위한 외부 확장 안테나 및 RF 증폭기 등과 함께 사용 가능하고, SAW Filter를 이용하여 Spurious Interference의 영향을 최소화 하여야 한다. LNA 설계방식으로 매우 낮은 Inter-Modulation Distortion을 가져야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : 925 ~ 937.5㎒

- 사용 형태                           : 2대 이상 리시버 설치시 사용

- 사용전원                            : DC 12V

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 45 x 195㎜

- 무게                                : 2.1㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Hand Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900㎒의 신호로 변조하여 무선 송출기기로써 최대 46채널을 사용할 수 있는 핸트 타입이어야 한다. 고효율의 전류 소비 구조로 장시간 마이크 사용이 가능하여야 하며, 고성능의 내장 안테나 구조로 안테나 파손의 염려가 없어야 한다. 또한 Low 배터리 상태가 되면 LCD 창을 통해 배터리 교체시기를 확인 할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수긴기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중의 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- RF 출력                             : 10㎽

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 사용전원                            : 3V (1.5V size 알카라인 건전지 x 2EA)

- 외형규격(Ø x L)                     : 48.5 x 260㎜

- 무게                                : 290g (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Pin Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900㎒의 신호로 변조하여 무선 송출기기로써 최대 46채널을 사용할 수 있는 밸트 타입이어야 한다. 고효율의 전류 소비 구조로 장시간 마이크 사용이 가능하여야 하며, 고성능의 내장 안테나 구조로 안테나 파손의 염려가 없어야 한다. 또한 Low 배터리 상태가 되면 LCD 창을 통해 배터리 교체시기를 확인 할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수긴기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중의 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- RF 출력                             : 10㎽

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 사용전원                            : 3V (1.5V size 알카라인 건전지 x 2EA)

- 외형규격(W x H x D)                : 65 x 133 x 23.5㎜

- 무게                                : 85g (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Wireless Antenna

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 적은 반사계수를 지니고 있어 고효율적이고 실내/외 설치가 용이하며, 방수를 위해 고무패드를 사용하여 빗물 침투를 방지할 수 있어야 한다. 내구성이 강한 부품들을 사용하여 제품 고장이 적으며, 수명이 길어 유지보수에 최적화되어 있어야 한다. 또한 별도의 전원공급장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 9V전원을 공급받아 작동할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : 925㎒ ~ 937.5㎒

- 출력 임피던스                       : 50Ω

- 사용전원                            : DC 9V

- 외형규격(W x H x D)                : 104 x 139 x 129 ㎜

- 무게                                : 0.3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 하이퍼 카디오이드 지향 특성을 지닌 다이나믹 마이크로폰으로 부드럽고 선명한 주파수 특성을 가져야 하며, 여러 혼음 상황에서 음성을 정확히 전달할 수 있어야 한다. 또한 사용하지 않을 경우 스위치를 이용하여 ON/OFF시킬 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입                                : Dynamic Moving Coil / Neodyum Unit

- 폴라 패턴                           : Hyper Cardioid

- 주파수 특성                         : 70㎐ ~ 17㎑

- 감도                                : -49㏈V/Pa (2.43㎷)

- 임피던스                            : 400Ω

- 외형규격 (∅ x L)                    : 52 x 181㎜

- 무게                                : 285g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Boom Mic Stand(T-Type)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Boom-TYPE 마이크 전용 스탠드로써 마이크를 스탠드에 결합하여 배치할 때 사용되는 것이다. 중단에 각도 및 높이 조절 핸들, 하단 베이스 부분의 고정볼트가 설치되어 있으며, 하단 삼발이 각도 조절 부분이 있어 견고하게 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 유형                                : BOOM 타입, 다이캐스트 구조

- 받침대 재질                         : METAL

- 외형규격                            : 20 x 1000 ~1650 ㎜ (가변)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Stand(i-Type)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 I-TYPE 마이크 전용 스탠드로 마이크를 스탠드에 결합하여 배치할 때 사용되는 것이다. 중단 높이 조절 핸들, 하단 베이스 부분의 고정볼트가 신형이며 하단 삼발이 각도 조절 부분이 견고해야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 알루미늄

- 형태                                : 상단 붐, 중단 높이 조절 핸들 신형

- 표면 처리                           : 도장

- 외형규격                            : 20 x 1000 ~1650 ㎜ (가변)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Ext. Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 MIC와 MIC JACK BOX를 연결시켜 주는 연장코드로 BALANCE TYPE의 쉴드 케이블에 CANON CONNECTOR로 되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 마이크 연장 케이블

- 접속형태                            : 4 pole female cable 커넥터

- 커넥터                              : XLR(암/수)

- 케이블                              : 2 CORE SHIELD LINE

- 길이                                : 10M

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Jack Plate

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크 커넥터를 벽체에 부착하기 위한 CONNECTION PLATE이며 전면에는 마이크 전용의 XLR형 또는 1/4“ PHONE 잭 2개를 설치할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 알루미늄

- 커넥터                              : XLRF

- 채널                                : 2CH

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 129 x 10㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Speaker Jack Box

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 커넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION 박스로써 내부에는 별도의 금속판이 있고, 스피커 전용 잭을 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 커넥터                              : NL4FC

- 재크수                              : 2

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 100 x 130㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Speaker/Dante

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\LS-103PN.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Speaker/Dante

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\LW-181PN.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

10“ Array Grid

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인 어레이 전용 GRID로써 플라잉 방식을 채택하여 이상적인 유효 음향범위를 갖도록 해야 한다. 특히 스피커의 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커 시스템 플라잉 설치용 그리드

- 재질                                : STEEL

- 허용하중                            : 1,000㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Speaker Chain Block

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\chainblock.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Speaker/Dante

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\CM-122PN.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

Speaker/Dante

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

ERR : '\\kevic-server\layout backup\0.MAS프로그램_시방서 DB\MS-082PN.htm'파일을 찾을 수 없습니다.

C/R Monitor Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 2-WAY 앰프 내장형 Studio Monitor Speaker로써 LF 75W, HF 25W 개별 앰프를 적용하였으며, HF 음량을 4단으로 1㏈씩 선택 조정이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- Input                               : 1 XLR, 1 1/4“Phone, 1 RCA

- RMA Power Rating                  : 50W

- 주파수 특성                         : 50㎐ ~ 20㎑

- 드라이버                            : LF 8“ Aramid glass fiber

/ HF 1” Soft Dome Driver

- 외형규격(W x H x D)                : 185 x 280 x 225 ㎜

- 무게                                : 8㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Speaker Jack Box

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 커넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION 박스로써 내부에는 별도의 금속판이 있고, 스피커 전용 잭을 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 커넥터                              : NL4FC

- 재크수                              : 2

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 100 x 130㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8채널까지 방송기기를 연결할 수 있는 순차전원공급장치로써 전원 공급시 1채널부터 8채널순으로 일정 시간 간격을 두고 전원을 공급할 수 있어야 하며, 전원 차단시에는 역순으로 차단하여 전원의 과부하 현상이나 충돌을 줄일 수 있어야 한다. 또한 전면 패널에는 전압상태를 표시하여 별도의 전압 Tester 없이도 전원공급 상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 BY-PASS기능이 포함되어 순차전원공급 기능이 필요 없을 때에는 직접 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- AC Voltage Meter                   : Line Input /Output,

AC Voltage Meter 내장

- 채널 수                             : 8CH 또는 7CH + 고정 1CH

- 채널 당 적정 부하 한계              : 220V / 10A, 2200W / Channel

- 채널 당 최대 부하 한계              : 220V / 15A, 3300W / Channel

- 전체 채널 합계 부하 한계            : 220V / 50A

- 연속작용 사이의 시간 간격           : 0.5초, 1초, 2초, 4초

- 링크                                : 가능

- 링크시 사용하는 케이블              : DIN 6P Cable

- Control                             : Sequency On / Lamp, By-Pass,

7~8CH Sequency selector

- 지시등                              : Power, Channel On, Bypass, Direct Out

- 램프전압                            : AC12V / 400㎃

- 출력단자                            : 3단자 전원 터미널 블록

- Remote Signal Connector            : DIN 6P JACK

- Remote SW, LED                    : RCA JACK

- DC 출력전압                        : DC24V / 5A

- 사용전원                            : 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 300㎜

- 무게                                : 7.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA규격의 방송장비 탑재용 랙 캐비닛으로서 캐비닛의 크기는 표준 규격에 준하여 제작되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 외형규격(W x H x D)                : 600 x 1950 x 650㎜

- 도어 형태                           : 유리

- 시건 장치 유무                      : 유

- WIDTH                              : 19"

- MATERIAL                           : 칼라판-1.0T, 바퀴, Foot

- 재질                                : 알루미늄

- 캐비닛 구조                         : 39U

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.