Blank Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛의 전면 공백을 채워주는 공 판넬이며, 랙에 탑재된 장비 간의 간섭이나 발열 방지를 위하여 간격을 형성할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 2U

- 용도                                : 빈공간 처리용

- 재질                                : 스틸

- 취부형태                            : 랙 장착형

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 88 x 11 mm

- 무게                                : 0.5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.