Audio Mixer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다기능 오디오 믹서로써 다양한 출력 단자를 지원하여 사용자가 현장 상황에 맞추어 편리하게 설정하고 라이브 사운드 연출이나 학교방송 등 다양한 환경에서 사용 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 아날로그 믹서

- 입력 채널 종류                      : Mic, Line, Aux

- 입력/출력 채널 수                   : 26CH / 7CH

- 소비 전력                           : 50W

- 신호대잡음비                        : 90dB

- 전고조파의율                        : 0.01%

- 주파수 응답                         : 20Hz ~ 20kHz

- 사용 전원                           : AC 220V / 50 ~ 60Hz

- 콘덴서 마이크 (팬텀) 전원            : DC48V

- 규격 (W x H x D)                   : 483 x 496 x 52 mm

- 무게                                : 8.6kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.