Line Array Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Dual 8“ 2Way Line Array Speaker로써, 편하고 정밀한 각도 조절이 가능하여야 한다. 120° x 12°의 넓은 지향각으로 다양한 활용이 가능하여야 하고, hybrid Horn 디자인을 이용한 고른 음원송출이 가능해야 한다. 2-Way 16Ω 설계를 통한 앰프 수량을 최적화할 수 있으며, Emery Spray Finish의 생활 방수 처리가 되어야 한다.

2) 기기특성

- 종류	: 패시브 스피커

- 형태	: 2 Way Line Array

- 정격 출력                           : 600W

- 최대 음압 레벨                      : 104dB

- 임피던스                            : 16Ω

- 주파수 범위                         : 65Hz ~ 18kHz

- 지향각	: 120˚ x 12˚

- 규격 (W x H x D)	: 625 x 240 x 535 mm

- 무게	: 24kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.