Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커를 플라잉으로 설치 시 천정 보강이 힘들 때 벽부에 보강하여 스피커를 설치할 수 있도록 해야 한다.

2) 기기특성

- 용도	: 스피커용

- 재질	: 강철

- 취부형태	: 벽부형

- 허용하중	: 1,500kg

- 옵션 / 기타	: 스피커 플라잉

- 규격 (W x H x D)	: 615 x 1,000 x 1,000 mm

- 무게	: 20kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.