Mic Jack Plate

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크 커넥터를 벽체에 부착하기 위한 CONNECTION PLATE이며 전면에는 마이크 전용의 XLR 잭을 16개 설치할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 마이크용

- 재질                                : 알루미늄

- 접속방식                            : 삽입형

- 재크 수                             : 16

- 커넥터                              : XLR

- 규격 (W x H x D)                   : 310 x 130 x 33.6 mm

- 무게                                : 0.51kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.