CD Player & Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CD드라이보를 통하여 음원재생 및 편리한 인터페이스르 제공할 수 있어야 한다. 또한 Ultra HD 4K 영상신호를 지원하고 에어 플레이어, 전용 커넥터, 이더넷 등을 통하여 실시간 스트리밍 서비스를 제공 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 멀티소스 플레이어

- 용도                                : 미디어 재생 및 스트리밍

- 정격 출력                           : 1W

- 주파수                              : 20Hz ~ 40kHz

- 출력 단자 형식                      : XLR, Optical

- 잡음비                              : 116dB

- 재생 CD 형태                       : 오디오, 데이터

- CD 체인저                          : 무

- 화음왜곡률                          : 0.00%

- 사용 전원                           : DC 24V / 2A

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 88 x 350 mm

- 무게                                : 5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.