Terminal Board

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 이머전시 콤보 출력과의 연결을 위한 결합 커넥터가 기본 제공되며, 10mm 스크류 터미널 단자 사용으로 스피커 선로 결합 편리하고 3선식(일반, EM, COM) 개별 16채널 스크류 터미널이 적용되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력단자                            : 일반 : 16핀 멀티 커넥터 x 2EA
비상 : 18핀 멀티 커넥터 x 1EA

- 출력단자                            : 24핀 스크류 터미널 x 2EA

- 출력                                : 16채널 일반방송, 16채널 EM방송

- 취부방식                            : 랙 장착형

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350mm

- 무게                                : 1.5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.