W/L Pin Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 900MHz대역의 벨트팩형 무선 마이크이어야 한다.

2) 기기특성

- 송신기                              : 벨트팩, 핀마이크

- 송신 출력                           : 10mW

- RF 출력                             : 10mW

- 사용전압                            : DC 3V

- 주파수대역                          : 925 ~ 937.5MHz

- 변환방식                            : FM

- 신호대잡음비                        : 60dB

- 사용거리                            : 30m

- 지향성                              : 단방향

- 사용형태                            : 벨트팩 타입

- 구성부분품                          : 송신기

- 규격 (W x H x D)                   : 60 x 105 x 20 mm

- 무게                                : 0.14kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.