Blank Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛의 전면공백을 채워주기 위한 판넬, 랙에 장착된 장비의 전기적 간섭이나 발열 방지를 위해 간격을 확보할 수 있는 판넬로 사용되어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 1U

- 용도                                : 랙 캐비닛 용

- 취부형태                            : 랙 장착형

- 재질                                : STEEL

- 규격 (W x H x D)                   : 480 x 44 x 15 mm (±10mm)

- 무게                                : 0.26kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.