Speaker Grid

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인어레이 스피커를 플라잉 장착 시 부착하는 설치용 그리드로 스피커의 무게를 지탱할 수 있도록 견고하게 제작해야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 재질                                : STEEL
- 허용하중                            : 300kg

- 외형규격(W x H x D)                : 660 x 80 x 840mm

- 무게                                : 20kg 이하

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.