Line Array Sub Woofer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Single 15“ Line Array Sub Woofer로써 학교 및 공공시설의 방송용도로 강연, 연설, 공연, 각종 문화시설의 음향전달용으로 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 정격 출력                           : 500W

- 음압 레벨                           : 97dB

- 임피던스                            : 8Ω

- 주파수 범위                         : 35Hz ~ 3kHz

- 규격 (W x H x D)                   : 660x 600 x 790 mm

- 무게	: 56kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.