Mic Ext. Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 MIC와 MIC JACK BOX를 연결시켜 주는 연장코드로 BALANCE TYPE의 쉴드 케이블에 CANON CONNECTOR로 되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 케이블 종류                         : 마이크 연결 케이블

- 커넥터                              : XLR

- 타입                                : 2 Core Shield Line

- 길이                                : 20m

- 무게                                : 0.7kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.