Mic Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크 배관용 케이블로써 오디오 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 케이블 종류                         : 마이크 케이블(배선용)

- 커넥터 종류                         : XLR

- 타입                                : 2 Core Shield Line

- 길이                                : 100m

- 무게                                : 4.2kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.