Stage Monitor Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8“ 2-Way Full Range Passive Monitor Speaker로써 모니터 전용 단일 지향축 Coaxial 유닛을 적용하여 완벽한 무대 공간 음향을 연출할 수 있어야 하며, 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로 따뜻하고 풍성한 소리를 구현할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류	: 패시브 모니터 스피커

- 드라이버                            : 2 WAY COAXIAL

- 정격출력                            : 250W

- 임피던스                            : 8Ω

- 음압	: 98dB

- 주파수 범위                         : 70Hz ~ 18kHz

- 지향각	: 90˚ x 90˚

- 규격 (W x H x D)	: 360 x 250 x 350 mm

- 무게	: 11kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.