Wall Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 벽부형 스피커로써, 후면 고리에 걸어 간단한 고정 설치가 가능하며 스피커 결선 시 연결하는 케이블 색상(RED, WHT, BLACK)에 따라 임피던스 선택 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용 스피커

- 형태                                : Wall 형

- 정격출력                            : 10W

- 임피던스                            : 1㏀ / 2㏀

- 음압감도                            : 100dB

- 주파수 범위                         : 200Hz ~ 15kHz

- 규격(W x H x D)                    : 180 x 255 x 125mm

- 무게                                : 1.25kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.