Wall Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 임피던스 탭 조절을 통해 임피던스 선택이 가능하며, 4인치 스피커 유닛 내장이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : PA용 스피커

- 형태                                : Wall 형

- 정격출력                            : 20W

- 임피던스                            : 8Ω / 500Ω / 1kΩ / 2kΩ / 4kΩ

- 음압감도                            : 90dB

- 주파수 범위                         : 120Hz ~  18kHz

- 재질                                : 플라스틱

- 규격(W x H x D)                    : 160 x 220 x 140mm

- 무게                                : 2.2kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.