Subwoofer Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 18인치 싱글 드라이버 무지향성 패시브 서브우퍼로써 초경량 보이스 코일 및 독자적인 냉각시스템을 적용하여 풍성하고 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 38 ~ 540㎐

- 정격 입력                      RMS : 700W

PROGRAM : 1400W

PEAK : 2800W

- 감도                                : 99㏈

- 최대 음압 레벨                      : 134㏈

- 임피던스                            : 8Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 742 x 608 x 770㎜

- 무게                                : 76㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.