Mic Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 음향기기를 상호 연결하기 위한 케이블로 오디오 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 케이블종류                          : 멀티마이크케이블

- 길이                                : 100m

- 형태                                : 4core shield line

- 커넥터종류                          : XLR

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.