Speaker Jack Box

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 커넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION박스로써 내부에는 별도의 금속판이 있고, 스피커 전용 잭을 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 재크수                              : 1

- 재질                                : 스틸

- 접속방식                            : 삽입형

- 외형규격 (W x H x D)               : 160 x 130 x 100㎜

- 무게                                : 870g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.